|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **60系列地弹门** | |  | | |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **60系列地弹门出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：两扇地弹门  尺寸：2000×2000. 全玻、单玻 | http://www.shide.com/images/2-52.gif | | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名　称 | 型　号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 框 | DF60 | 2013×2　2006×1 | 6.032 | 1.011 | 6.0984 | | 扇 | DS111 | 918×4　1932×4 | 11.4 | 1.575 | 17.955 | | 拼　板 | DC60 | 1921×4 | 7.684 | 0.355 | 2.7278 | | 压　条 | GB34 | 730×4　1744×4 | 9.896 | 0.29 | 2.8698 | | 每吨出窗率 | | 134.903?/T | 单窗重量(kg) | | 29.651 | | |  | | | | |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **106系列外平开门** | |  | | |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **106系列外平开门出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：半玻外平开门，不带纱  尺寸：900×2000. 上单玻 | http://www.shide.com/images/2-51.gif | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名　称 | 型　号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 框 | BR60 | 906×2　2006×2 | 5.824 | 1.025 | 5.9696 | | 扇 | SF106 | 846×2　1946×2 | 5.584 | 1.58 | 8.8227 | | 中　梃 | SE76 | 786×1 | 0.786 | 1.115 | 0.8764 | | 门　板 | PP100 | 1111×6.63 | 7.366 | 0.575 | 4.2355 | | 压　条 | GB34 | 668×2　616×2 | 2.568 | 0.29 | 0.7447 | | 压　条 | GB19 | 1116×2　668×2 | 3.568 | 0.215 | 0.7671 | | 每吨出窗率 | | 83.05?/T | 单窗重量(kg) | | 21.416 | | |  | | | | |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **62系列推拉门** | |  | | |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **62系列推拉门出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：两扇推拉门，不带纱  尺寸：2000×2000. 单玻 | http://www.shide.com/images/2-49.gif | | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名　称 | 型　号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 框 | HS62 | 2006×4 | 8.024 | 1.206 | 9.6769 | | 扇 | SF66 | 988×4　1906×4 | 11.576 | 0.99 | 11.4602 | | 封　盖 | IL36 | 1895×2 | 3.79 | 0.24 | 0.9096 | | 压　条 | GB25 | 882×4　1800×4 | 10.728 | 0.225 | 2.4138 | | 每吨出窗率 | | 163.53?/T | 单窗重量(kg) | | 24.4605 | | |  | | | | |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| |  | | --- | | **77系列推拉门** | |  | | |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **77系列推拉门出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：两扇推拉门，不带纱  尺寸：2000×2000. 单玻 | http://www.shide.com/images/2-49.gif | | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 框 | HS77 | 2006×4 | 8.024 | 1.28 | 10.2707 | | 扇 | SF66 | 988×4　1906×4 | 11.576 | 0.99 | 11.4602 | | 封　盖 | IL36 | 1895×2 | 3.79 | 0.24 | 0.9096 | | 压　条 | GB25 | 882×4　1800×4 | 10.728 | 0.225 | 2.4138 | | 每吨出窗率 | | 159.65?/T | 单窗重量(kg) | | 25.0543 | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| |  | | --- | | **85系列推拉窗** | |  | | |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **85系列推拉窗出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：两扇推拉，不带纱  尺寸：1400×1500. 双玻 | http://www.shide.com/images/2-48.gif | | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 框 | HS85 | 1506×2　1406×2 | 5.824 | 1.185 | 6.9014 | | 扇 | SF53 | 692.5×4　1428×4 | 8.482 | 0.69 | 5.8526 | | 封　盖 | IL30 | 1417×2 | 2.834 | 0.215 | O.6093 | | 压　条 | GB8 | 612.5×4　1348×4 | 7.842 | 0.135 | 1.0587 | | 轨　道 | TP20 | 1452×2　1352×2 | 5.608 | 0.169 | 0.9478 | | 每吨出窗率 | | 136.63?/T | 单窗重量(kg) | | 15.3698 | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **73系列推拉窗** | |  | | |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **73系列推拉窗出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：两扇推拉，不带纱  尺寸：1400×1500. 双玻 | http://www.shide.com/images/2-48.gif | | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名　称 | 型　号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 框 | HS73 | 1406×2　1506×2 | 5.824 | 1.14 | 6.6394 | | 扇 | SF52 | 687×4　1418×4 | 8.42 | 0.67 | 5.6414 | | 封　盖 | IL29 | 1407×2 | 2.814 | 0.196 | 0.5515 | | 压　条 | GB10 | 609×4　1340×4 | 7.796 | 0.15 | 1.1694 | | 每吨出窗率 | | 149.98?/T | 单窗重量(kg) | | 14.0017 | | |  | | | | |  |  |  | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **80系列推拉窗** | |  | | |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **80系列推拉窗出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：两扇推拉，不带纱  尺寸：1400×1500. 双玻 | http://www.shide.com/images/2-48.gif | | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名　称 | 型　号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 框 | HS80 | 1406×2　1506×2 | 5.824 | 1.2 | 6.9888 | | 扇 | SF54 | 688×4　1418×4 | 8.424 | 0.73 | 6.1495 | | 封　盖 | IL31 | 1407×2 | 2.814 | 0.203 | 0.5712 | | 压　条 | GB8 | 606×4　1336×4 | 7.768 | 0.135 | 1.0487 | | 每吨出窗率 | | 142.29?/T | 单窗重量(kg) | | 14.7582 | | |  | | | | |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **88系列低档配置推拉窗** | |  | | |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **88系列低档配置推拉窗出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：两扇推拉，不带纱  尺寸：1400×1500. 双玻 | http://www.shide.com/images/2-48.gif | | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名　称 | 型　号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 框 | HF88（斜） | 1406×2　1506×2 | 5.824 | 1.225 | 7.1344 | | 扇 | SF57 | 689.5×4　1418×4 | 8.43 | O.79 | 6.6597 | | 封　盖 | IL32 | 1407×2 | 2.814 | 0.225 | O.63315 | | 压　条 | GB10 | 601.5×4　1330×4 | 7.726 | 0.15 | 1.1589 | | 每吨出窗率 | | 134.73?/T | 单窗重量(kg) | | 15.5862 | | |  | | | | |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **88系列中档配置推拉窗** | |  | | |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **88系列中档配置推拉窗出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：两扇推拉，不带纱  尺寸：1400×1500. 双玻 | http://www.shide.com/images/2-48.gif | | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 框 | HF88S(小) | 1406×2　1506×2 | 5.824 | 1.36 | 7.9206 | | 扇 | SF57 | 689.5×4　1418×4 | 8.43 | O.79 | 6.6597 | | 封　盖 | IL32 | 1407×2 | 2.814 | 0.225 | O.63315 | | 压　条 | GB10 | 601.5×4　1330×4 | 7.726 | 0.15 | 1.1589 | | 每吨出窗率 | | 128.265?/T | 单窗重量(kg) | | 16.37235 | | |  | | | | |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  |
| **88系列高档配置推拉窗** | | | | | |
|  | | | | | |
| |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **88系列高档配置推拉窗出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：两扇推拉，不带纱  尺寸：1400×1500. 双玻 | http://www.shide.com/images/2-48.gif | | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 框 | HF88 | 1406×2　1506×2 | 5.824 | 1.4 | 8.1536 | | 扇 | SF66 | 689×4　1408×4 | 8.388 | O.99 | 8.3041 | | 封　盖 | IL36 | 1397×2 | 2.794 | 0.24 | 0.6706 | | 压　条 | GB10 | 583×4　1302×4 | 7.54 | 0.15 | 1.131 | | 每吨出窗率 | | 115.01?/T | 单窗重量(kg) | | 18.2593 | | |  | | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **95系列最高档推拉窗** | |  | | |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **95系列最高档配置推拉窗出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：两扇推拉，不带纱  尺寸：1400×1500. 双玻 | http://www.shide.com/images/2-48.gif | | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 推拉框 | HF95 | 1406×2　1506×2 | 5.824 | 1.58 | 9.2019 | | 推拉扇 | SF66 | 688×4　1406×4 | 8.376 | 0.99 | 8.2922 | | 封　盖 | IL36 | 1395×2 | 2.79 | O.24 | 0.6696 | | 压　条 | GB10 | 582×4 1300×4 | 7.528 | 0.15 | 1.1292 | | 每吨出窗率 | | 108.85?/T | 单窗重量(kg) | | 19.2930 | | |  | | | | |  |  |  | | |
|  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **高档四腔结构66系列平开窗** | |  | | |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **高档四腔结构66系列平开窗出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：两扇推拉，不带纱  尺寸：1400×1500. 双玻 | http://www.shide.com/images/2-48.gif | | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名　称 | 型　号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 四腔框 | BR66 | 1406×2　1506×2 | 5.824 | 1.17 | 6.8141 | | 中　梃 | SE76 | 1054×1　1426×1 | 2.48 | 1.115 | 2.7652 | | 四腔扇 | FR62 | 658×4　958×4 | 6.464 | 1.446 | 9.3469 | | 压　条 | GB15 | 1308×2　436×2 524×4　824×4 | 8.88 | 0.2 | 1.7760 | | 每吨出窗率 | | 101.44?/T | 单窗重量(kg) | | 20.7022 | | |  | | | | |  |  |  | | | | | |
|  | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **60系列带传动器内平开窗** | |  | | |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **60系列带传动器内平开窗出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：带固定上亮，两扇内平开窗，不带纱  尺寸：1400×1500. 双玻 | http://www.shide.com/images/2-38.gif | | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 平开框 | BR60 | 1406×2　1506×2 | 5.824 | 1.025 | 5.9696 | | 中　梃 | SE76 | 1060×1　1438×1 | 2.498 | 1.115 | 2.7853 | | 扇 | FR73 | 664×4　964×4 | 6.512 | 1.16 | 7.5539 | | 压　条 | GB19 | 1320×2　442×2 552×4　852×4 | 9.14 | 0.215 | 1.9651 | | 每吨出窗率 | | 114.92?/T | 单窗重量(kg) | | 18.2739 | | |  | | | | |  |  |  | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **60系列不带传动器外平开窗** | |  | | |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **60系列不带传动器内平开窗出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：带固定上亮，两扇内平开窗，不带纱  尺寸：1400×1500. 双玻 | http://www.shide.com/images/2-38.gif | | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名　称 | 型　号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 平开框 | BR60 | 1406×2　1506×2 | 5.824 | 1.025 | 5.9696 | | 中　梃 | PZ76 | 1438×1 | 1.438 | 1.08 | 1.5530 | | 中　梃 | SE76 | 1060×1 | 1.06 | 1.115 | 1.1819 | | 扇 | UP76 | 668×4　968×4 | 6.544 | 1.125 | 7.3620 | | 压　条 | GB19 | 1320×2　442×2  550×4　850×4 | 9.124 | 0.215 | 1.9617 | | 每吨出窗率 | | 116.48?/T | 单窗重量(kg) | | 18.0282 | | |  | | | | |  |  |  | | | | |
|  | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **60系列带传动器外平开窗** | |  | | |  | | --- | | http://www.shide.com/images/cut.gif | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **60系列带传动器外平开窗出窗率计算** | |  | | |  |  | | --- | --- | | 窗型：带固定上亮，两扇内平开窗，不带纱  尺寸：1400×1500. 双玻 | http://www.shide.com/images/2-38.gif | | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名　称 | 型　号 | 下料尺寸(mm)×根数 | 长度(m) | 比重(kg/m) | 重量kg | | 平开框 | BR60 | 1406×2　1506×2 | 5.824 | 1.025 | 5.9696 | | 中　梃 | PZ76DA | 1438×1 | 1.438 | 1.08 | 1.5530 | | 中　梃 | SE76 | 1060×1 | 1.06 | 1.115 | 1.1819 | | 扇 | SF78 | 664×4　964×4 | 6.512 | 1.16 | 7.5539 | | 压　条 | GB19 | 1320×2　442×2 542×4　842×4 | 9.06 | 0.215 | 1.9479 | | 每吨出窗率 | | 115.34?/T | 单窗重量(kg) | | 18.2063 | | |  | | | | |  |  |  | | | |
|  | | |